|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | COORDENAÇÃO DOS LABORATÓRIOS STRICTO SENSU | DATA: 03/11/2022 |
| **POP Nº 0008** | TÍTULO:    **UTILIZAÇÃO DA AUTOCLAVE** | REVISÃO:    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| OBJETIVO:    Utilizar adequadamente a autoclave.      PROCEDIMENTO:     * Coloque os materiais na autoclave; * Feche e sele a tampa; * Ligue-a no máximo e quando começar a sair vapor, feche a válvula e a pressão irá subir até 1kg/cm²; * Espere a temperatura atingir 121°C; * Uma vez nessa temperatura, mude para o médio e deixe por 15 minutos; * Após o período, desligue a autoclave e abra a válvula para o vapor sair.             ELABORADO POR: ELIZE LEONICE DA ROCHA SANTOS  CORRIGIDO POR: PROF. LUCAS DANILO DIAS E PROF. JOSE LUIS RODRIGUES MARTINS  APROVADO POR: PROF. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA e PROF. SANDRO DUTRA E SILVA | | |