|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | COORDENAÇÃO DOS LABORATÓRIOS STRICTO SENSU  |    DATA: 03/11/2022  |
| **POP Nº 0008**  | TÍTULO:   **UTILIZAÇÃO DA AUTOCLAVE**   | REVISÃO:  \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|    OBJETIVO:   Utilizar adequadamente a autoclave.     PROCEDIMENTO:   * Coloque os materiais na autoclave;
* Feche e sele a tampa;
* Ligue-a no máximo e quando começar a sair vapor, feche a válvula e a pressão irá subir até 1kg/cm²;
* Espere a temperatura atingir 121°C;
* Uma vez nessa temperatura, mude para o médio e deixe por 15 minutos;
* Após o período, desligue a autoclave e abra a válvula para o vapor sair.

      ELABORADO POR: ELIZE LEONICE DA ROCHA SANTOS CORRIGIDO POR: PROF. LUCAS DANILO DIAS E PROF. JOSE LUIS RODRIGUES MARTINS APROVADO POR: PROF. IRANSÉ OLIVEIRA SILVA e PROF. SANDRO DUTRA E SILVA    |